해수 채수 지점

○ 채수지점(13개소)

채수번호	채수지점
SW-1	설천면 문항마을 앞
SW-2	고현면 차면마을 앞
SW-3	고현면 서갈화마을 앞
SW-4	서면 염해마을 앞
SW-5	남면 평산1리마을 앞
SW-6	남면 가천마을 앞
SW-7	상주면 금포마을 앞
SW-8	미조면 항도마을 앞
SW-9	창선면 장포마을 앞
SW-10	창선면 단항마을 앞
SW-11	남해읍 선소마을 앞
SW-12	삼동면 지족1리마을 앞
SW-13	이동면 화계마을 앞

해수 환경기준

『환경정책기본법 제10조 및 동법 시행령 제2조』

[별표 1] <개정 2011.3.29>

환경기준(제2조관련)

□ 해역
(1) 생활환경
등급	기준
	수소이온 농도 (pH)	화학적산소요구량 (COD) (㎎/L)	용존 산소량 (DO) (㎎/L)	총대장균군 (총대장균군수/100mL)	용매추출유분 (㎎/L)	총질소 (㎎/L)	총인 (㎎/L)
Ⅰ	7.8-8.3	1 이하	7.5 이상	1,000 이하	0.01 이하	0.3 이하	0.03 이하
Ⅱ	6.5-8.5	2 이하	5 이상	1,000 이하	0.01 이하	0.6 이하	0.05 이하
Ⅲ	6.5-8.5	4 이하	2 이상			1.0 이하	0.09 이하
비고 1. 등급Ⅰ은 참돔·방어 및 미역 등 수산생물의 서식·양식 및 해수욕에 적합한 수질을 말한다. 2. 등급Ⅱ는 해양에서의 관광 및 여가선용과 숭어 및 김 등 등급Ⅰ의 해역에서 서식·양식에 적합한 수산생물 외의 수산생물의 서식·양식에 적합한 수질을 말한다. 3. 등급Ⅲ은 공업용 냉각수, 선박의 정박 등 기타 용도로 이용되는 수질을 말한다.